Профиль Ecosol 60 (штульповое)/70(остальные) или аналог

Откидная часть с микропроветриванием (2 положения)

Стеклопакет – двухкамерный энергосберегающий 4і-10-4-10-4і или 4-10-4-10-4і или аналог. Можно давать 2 предложения отдельно или в описании общая цена по каждому предложению

Штапик ровный, НЕ фигурный

Цвет - внешняя ламинация (темное дерево)

Фурнитура: MACO / Winkhaus / Roto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение / доп. пожелания | Высота проема | Ширина проема | Схема |
| Ок102 – топочная | 1250 | 580 |  |
| Ок103 – душеваяСтекло матовое | 850 | 600 |  |
| Ок104 - детская | 1470 | 1200 |  |
| Ок105 - кухня | 1350 | 1200 |  |
| Ок106 – кухня**! Штульповое, открывание наружу, ручки внутри** | 1350 | 1200 |  |
| ОК107 – гостинная**! Штульповое, открывание наружу, ручки внутри.** | 1650 | 1600 (800+800) |  |
| Ок108 - гостинная | 1470 | 1200 |  |
| ОК109 - спальня | 1470 | 1600 (800+800) |  |
| Ок110 - кабинет | 1470 | 1200 |  |
| Ок111 - кабинет | 1470 | 1200 |  |
| ОК201 – игровая (+830) | 1320 | 2100(700+700+700) |   |
| ОК202 – мастерская (+630) | 1520 | 2100(700+700+700) |   |