|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Габариты дверной коробки:**  |

|  |  |
| --- | --- |
| 860х2050 960х2050   | *В случае не соответствия указанным размерам (при индивидуальных замерах на месте монтажа) затраты будут учтены.*  |

 |
| **Характеристика дверей:** | - дверь двух листовая (толщина стального листа не менее1,5мм), утепленная минеральной ватой «Изовер»;- отделка - кожвинил (украинского производства) с двух сторон, под кожвинилом поролон 10мм;- антисрезы (не менее 2-х);- ребра жесткости: 5 шт.; |
| **Коробка двери:** | - профильная труба 50мм х 50мм;- уплотнитель: одноконтурное резиновое уплотнение;- петли 2 шт. (на шарике);- деревянный наличник: наружный и внутренний (в тон двери); |
| **Фурнитура:** | - глазок;- верхний замок: САМ сейфового типа (или аналог):- нижний замок: АПЕКС2100 с сердцевиной и ручкой на планке (или аналог); |
| **Работы выполняются со следующими условиями:** | - демонтаж старой двери и монтаж новой;- покраска рамы;- заполнение щелей монтажной пеной;- уборка, вынос / вывоз мусора. |
| **№п/п** | **Наименование**  | **Ед. измерения**  | **Ориентировочный объем закупки в 2017г.\*** | **Цена за ед., грн с НДС** | **Стоимость партии, грн. с НДС** |
| **1** | Работы по изготовлению и монтажу металлических дверей (860х2050) | работы | 160 |  |  |
| **2** | Работы по изготовлению и монтажу металлических дверей (960х2050) | работы | 15 |  |  |