| Толщина защитного слоя, мм | 0.4 |
| --- | --- |
| Общий вес, кг на 1 м.кв. | 2 |
| Структура | Гетерогенный |
| Основа | Вспененное ПВХ |
| Класс износоустойчивости | 32 |
| Ширина, м | 4 м, 3 м |
| Толщина, мм | 2 |
| Применение | Для медицинских учреждений, Для детского сада, В школу |
| Вид покрытия | Полукоммерческий |
| Бренд | Grabo |
| Длина рулона, м | 18-25 |
| Группа истираемости | Т |
| Гарантия, лет | 7 |