|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

**БАЛКОН**

Стеклопакет – однокамерный

Профиль – 3-х камерный

Длина – 6050мм

Высота 1100 мм

Доп.фурнитура – подоконник внутренний+ отливы наружные верх/низ+маскитная сетка

**БАЛКОННЫЙ БЛОК**

ПВХ

Окно h – 1420x1800

Дверь h – 2250х650

Стеклопакет – однокамерный

Профиль – 3-х камерный

Доп.фурнитура – подоконник внутренний+наружный