Необхідні матеріали

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування обладнання | Кількість | Ціна |
| 1. | Насосна станція пожежогасіння на насосах DAB (Італія) з шафою управління на релейній схемі WE 2К 18/500 DOL (1 раб + 1 рез).Характеристика станції: - Ɵ =27 м²/час, Н = 27 м., Р = 3 кВТ, U – 3х230* 2 горизонтальні насоси DAB (Італія),
* шафа управління FireControl 3 kW,
* всмоктуючий і напірний колектор,
* запірна арматура (задвижка, клапан) МТ (Італія),
* гідроакумулятор 16 л. – 1 шт. (Італія),
* манометр 1-10 атм – 2 шт. (Італія).
 | 1 шт. |  |

Контактна особа – Анна – 096-552-41-66