**Необходимый список товаров:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Колено внутр.кан.90° , Ø-40 мм. | ПП 40/87 Канализация к пункту 10 | 2 | шт. |
| 2. | Тройники внутр.кан. Ø-40 мм. | ПП 40х40/87 | 3 | шт. |
| 3. | Труба кан.внутр. Ø-40 мм. 2 м. | ПП 40х1,8х2000 | 2 | шт. |
| 4. | Воздушный клапан Фановый |  | 1 | шт. |
| 5. | Труба кан.внутр.Ø-40 мм. на 0.5м. | ПП 40х1,8х500 | 2 | шт. |
| 6. | Труба канн.внутр.Ø-40 мм. 1 м. | ПП 40х1,8х1000 | 1 | шт. |
| 7. | Редукция 40 мм.x 32 мм. (переходники) белая |  | 1 | шт. |
| 8. | Труба канн.внутр.32 мм. на 1.5 м.белая | ПП 32х1,8х500; ПП 32х1.8х100 | 1 | шт. |
| 9. | Колено внутр.канал 45°, Ø-40 мм. |  | 4 | шт. |
| 10. | Фекальный насос Broysan до 420 Вт |  | 1 | шт. |
| 11. | Фильтр грубой очистки | Латунный косый 1/2" PN 16 | 1 | шт. |
| 12. | Счетчик водяной холодной воды | ЛК-15х | 1 | шт. |
| 13. | Обратный клапан с метал.стержнем 1/2" |  | 1 | шт. |
| 14. | Нипель нар. размер лат.1/2 " |  | 1 | шт. |
| 15. | Муфта ППР 1/2"  на наружную резьбу Ø-20 мм. | Поліпропілен ( пайка) до п. 20 | 1 | шт. |
| 16. | Монтажные углы | ППР ½ х Ø-20 мм | 7 | шт. |
| 17. | Тройники холодн. Ø-20 мм. | ППР 20 | 6 | шт. |
| 18. | Колено 90° Ø-20 мм. | ППР 90/20 | 16 | шт. |
| 19. | Труба Ø-20 мм. | ППР PN20 20\*3.4 | 12 | м.пог. |
| 20. | Шуба (утеплитель) на трубу Ø-20 мм. | Размер может быть 22 х 6 м.п. | 10 | м.пог. |
| 21. | Заглушки "морковки" пробки | 20 х ½ под наружную резьбу | 6 | шт. |
| 22. | Труба для вентиляции Ø-100 мм. | может быть алюминиевая с соединительными хомутами или с фольги | 16 | м.пог. |
| 23. | Фланец на стену |  | 1 | шт. |
| 24. | Хомут |  | 1 | шт. |
| 25. | монтажная лента металлическая рулон | ширина 12-15 мм., толщина 0.5 мм. | 10 | м.пог. |
| 26. | Гофра труба Ø-20 мм. | Електрика до конца страницы | 100 | м.пог. |
| 27. | Хомуты пластиковые с вужком под дюбель (20-25 см) | 2 уп.-200 шт. | 200 | шт. |
| 28. | коробка распределительная | 100 х 50 мм. | 8 | шт. |
| 29. | Коробки монтажные по бетону | 70 х 40 мм. | 35 | шт. |
| 30. | Коробки монтажные по гипсокартону | 70 х 40 мм. | 6 | шт. |
| 31. | Изолента | 1 рул.-15 м. | 3 | шт. |