**Характеристики Domino**

| Вид товара: |  | ПВХ плитка |
| --- | --- | --- |
| Применение: |  | Для дома/квартиры/офиса/магазина |
| Производитель: |  | Grabo |
| Толщина покрытия: |  | 2,0 мм |
| Соединение: |  | Клеевое |
| Страна производителя: |  | Венгрия |
| Класс износоустойчивости: |  | 31 |
| Группа истираемости: |  | T |
| Толщина защитного слоя: |  | 0,3 мм |
| Вес покрытия: |  | 3,4 кг/м.кв. |